Những ghi chú ghi nhận được khi làm việc với OOR

Ngày 28/12

* Server MS/MR đã hoạt động với 2 client xTR
* Client có mã đăng kí EID là một con số bất kì 0.0.0.0/32, miễn sao có đăng kí trên server là được
* Sau khi test thấy 2 client trùng EID vẫn chạy được
* Dự đoán cái static map cache là để lưu sản các con đường mà ko thông qua thằng MS/MR, nhưng nó đòi địa chỉ EID và RLOC luôn (id và mã router)
* NAT muốn sử dụng để có nhiều hơn interface ra ngoài, nghĩa là nhiều thiết bị giao tiếp, cần phải có server MS và server RTR(Re-encapsulating Tunnel Route) kiểu server đóng gói.