**Giải thích code server:**

Nhận thông báo từ thùng gạo, theo id\_box động

Chuyển thành mã json để lấy objects

Gửi ngay lại mã nhận được cho device để device đi ngủ, id\_box trên sub động

Tiếp tục đi đến database để lấy toàn bộ các thông tin bao gồm: unit (số lần), id\_box, khoiluong (khi mua), hoten, diachi, sdt, loaigao, pin, timer (ngày cập nhật gần nhất), trangthai (còn gạo, sắp hết), first\_time (mặc định false, khi lần cập nhật gần nhất **bé** hơn 3 ngày thì true)

Kiểm tra khối lượng khách hàng đã mua lớn hơn 10kg hay bé hơn 10kg sẽ đi vào 2 luồng

+ Luồng 1: Bé hơn 10kg, kiểm tra pin tại thời điểm vừa gửi lên < 2.4